
****

**Требования к материалам, предоставляемым для широкоформатной печати**

Принимается: Photoshop, **модель CMYK, ВСЕ СЛОИ СЛИТЫ!, файлы в Tiff, без сжатия.**

*Печать макетов из WORD, EXEL и др. продуктов Microsoft Office* ***НЕ ВОЗМОЖНА!!!***

Corel Draw, Illustrator – не принимается!!!

Общие требования к растровым файлам: модель CMYK (.tif); размер файла должен быть или 1:1 до 100 dpi, или 1:10 с разрешением не ниже 500 dpi.

Масштаб:

1:1 - разрешение max 150 dpi для Для баннеров от 18 м2 (6х3 м) – разрешение 50 dpi 1:1.

**Для получения насыщенного черного использовать С-50, М-50, Y-50, K-100.**

**СУММАРНО ЗАЛИВКА ЛЮБОГО ЦВЕТА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 250-300%**

Если макет - только текст или отсутствует фоновая заливка, то **обязательно ставить** **рамки** готового макета «волосяная линия».

Размер рекламного поля: Материалы для печати:

Афишные стенды-1,2\*1,8м. бумага BlueBack(обрезка по периметру)

Афишные тумбы-1,34\*2,93м. баннерная ткань 330 гр(обрезка по периметру)

Щиты 3х6 баннерная ткань 440 гр,поля по 10 см